|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职业病危害告知卡** | | |
| **作业场所产生粉尘,对人体有损害,请注意防护** | | |
| 粉尘  u=1344629393,3449497277&fm=51&gp=0  注意防尘 | **健康危害** | **理化特性** |
| 长期接触生产性粉尘的作业人员，当吸入的粉尘量达到一定数量即可引发尘肺病，还可以引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、眼结膜损害等。 | 无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘 |
| 必须戴防尘口罩 | **应急处理** | |
| 1、电焊作业中如发生不适症状或中毒现象，应立即停止工作，脱离现场到空气新鲜处；  2、发现身体状况异常时要及时去医院进行检查治疗。 | |
| **注意防护** | |
| 必须佩戴个人防护用品，按时、按规定对身体状况进行定期检查、对除尘设施定期维护和检修，确保 除尘设施运转正常，作场所禁止饮食、吸烟 | |
| **急救电话 ：120 消防电话 ：119** | | |
| **职业病危害告知卡** | | |
| **作业场所产生噪声,对人体有损害,请注意防护** | | |
| 噪声Noise  ４４４４  噪声有害 | **健康危害** | **理化特性** |
| 致使听力减弱、下降，时间长可引起永久耳聋，并引发消化不良，呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病症。 | 声强和频率的变化都无规律，杂乱无章的声音。 |
|  | **应急处理** | |
| 使用防声器如：耳塞、耳罩、防声帽等。如发现听力异常，则到医院检查、确诊。 | |
| **注意防护** | |
| 利用吸声材料或吸声结构来吸收声能：佩戴耳塞、隔声间、隔声屏，将空气中传播的噪声挡住、隔开。 | |
| **急救电话 ：120 消防电话 ：119** | | |